**УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі

*(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:** Долинська міська рада (надалі іменується "Замовник") в особі міського голови Диріва Івана Ярославовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»**.**

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** Інверторний дизельний генератор YAMALONG YML-10 000ioE 8,0/8,7 кВт 220/380В (або еквівалент) за ДК 021:2015: 31120000-3 — Генератори на 2025 рік.

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** Відкриті торги з особливостями UA-2025-06-26-004794-a

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** 70 000 грн. з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

**Розмір бюджетного призначення:** відповідно до річної потреби та затвердженого кошторису на 2025 рік.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

Закупівля проводиться на виконання програм "Про фінансування мобілізаційних заходів та оборонної роботи Долинської міської ради на 2025-2027 роки" за №2903-48/2024 від 03.10.2024 р.(зі змінами) та "Про внесення змін до програми соціально-економічного та культурного розвитку Долинської територіальної громади на 2025-2027 роки" за №4191-56/2025 від 28.05.2025 р.

Якість Товару повинна відповідати державним стандартам, технічним регламентам, технічним умовам та законодавству щодо показників якості такого роду/виду товарів. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника.

Запропонований учасником товар обов’язково повинен відповідати усім наведеним у технічній специфікації вимогам та характеристикам. Учасник повинен підтвердити відповідність запропонованого ним товару вказаним технічним вимогам щодо даного предмету закупівлі. Товар, що пропонується для продажу, повинен бути новим, тобто таким, що раніше не використовувався.

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

**Назва предмету закупівлі:** Інверторний дизельний генератор YAMALONG YML-10 000ioE 8,0/8,7 кВт 220/380В (або еквівалент) - 1 шт.

**Строк поставки товару:** Протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з моменту підписання договору та не пізніше 30 липня 2025 року.

**Місце поставки:** просп. Незалежності, 5, м. Долина, Івано-Франківська обл., Україна 77504.

**Умови оплати:** Замовник проводить розрахунки з Постачальником у відповідності до вимог Бюджетного кодексу України та ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» зі змінами. Розрахунок за фактично поставлений Товар здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника на підставі видаткової накладної/Акта протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня надходження коштів на зазначені цілі на рахунок Замовника. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється на протязі 10 (десяти) банківських днів з дати отримання замовником бюджетного призначення (асигнування) на фінансування закупівлі на свій розрахунковий рахунок.

**Гарантійне обслуговування товару:** не менше 12 місяців. Постачальник гарантує безкоштовне усунення виробничих дефектів товару протягом гарантійного терміну та з моменту підписання Акту приймання-передачі. У разі виявлення дефекту Замовником, Постачальника негайно буде письмово повідомлено, щляхом направлення рекомендованого листа з повідомленням про вручення на адресу, яка вказана в Договорі. Постачальник зобов'язується усунути недоліки товару протягом 14 робочих днів. Гарантія не посилюється на пошкодження, спричинені порушенням роботи умов, механічними пошкодженнями або втручанням третіх осіб.

При формуванні ціни у вартість товару повинні бути включені витрати на транспортування, сплату податків, інших обов'язкових платежів та повинна включати доставку товару до Замовника. Пересилка документів здійснюється за рахунок Постачальника в обидві сторони.

**Примітка:** У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».

 **2. Технічні вимоги[[1]](#endnote-1)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування технічних параметрів** | **Діапазон значень або наявність** | **Відповідність (Так/Ні)** |
| **Інверторний дизельний генератор YAMALONG YML-10 000ioE 8,0/8,7 кВт 220/380В (або еквівалент)- 1 шт.** | Вказати назву, марку, модель, виробника товару, який пропонується |
| Номінальна потужність:  | 8,0 кВт (220/380 В) |  |
| Максимальна потужність: | 8,7 кВт |  |
| Час безперервної роботи:  | 10 год. |  |
| Частота струму:  | 50 Гц |  |
| Напруга:  | 220/380 В |  |
| Тип запуску:  | електростарт/ручний стартер |  |
| Тип охолодження:  | повітряне |  |
| Тип двигуна: | 4-тактний |  |
| Тип палива:  | дизель |  |
| Вага:  | 110 кг |  |
| Тип масла: | SAE 15W-40 |  |
| Тип установки:  | пересувна (на колесах) |  |
| Захист від перевантаження:  | є |  |
| Особливості:  | функція AVR автоматичне регулювання напруги |  |
| Номінальна потужність: | 8,0 кВт (220/380 В) |  |

1. Всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «…. «або еквівалент»» [↑](#endnote-ref-1)