Додаток до рішення виконавчого комітету

від 18.11.2022 № 556

Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання

**питної води (ІТНВПВ) для КП «Водоканал»**

**Долинської міської ради**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Розділ** | **Складові поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства** | **Фактичні дані згідно з поточними ІТНВПВ** | |
| **тис. м3 / рік** | **м3 / 1000 м3 піднятої води** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** |
| **I. ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м3/1000 м3 піднятої води** | | | |
| **1** | **Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві** | **235,94** | **132,97** |
| **1.1** | **Технологічні витрати на виробництво питної води** | **164,51** | **92,71** |
| 1. **при водозаборі з поверхневих джерел:** | | | |
| 1.1.1 | витрати на випускання осаду з відстійників або освітлювачів | 9,21 | 5,19 |
| 1.1.2 | витрати води на промивку швидких фільтрів | 151,52 | 85,39 |
| 1.1.3 | витрати води на обмивання і дезінфекцію ємнісного обладнання | 0,62 | 0,35 |
| 1.1.4 | інші технологічні витрати води при підйомі та очищенні | 3,16 | 1,78 |
| **1.2** | **Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води** | **69,16** | **38,98** |
| 1.2.1 | витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж | 53,09 | 29,92 |
| 1.2.2 | витрати води на власні потреби насосних станцій | 0,07 | 0,04 |
| 1.2.3 | витрати води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води | 16,00 | 9,02 |
| **1.3** | **Технологічні витрати на допоміжних об'єктах** | **1,46** | **0,82** |
| **1.4** | **Витрати води на господарсько-питні потреби робітників** | **0,46** | **0,26** |
| **1.5** | **Витрати води на утримання зон санітарної охорони** | **0,35** | **0,20** |
| **II. ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м3/1000 м3** | | | |
| **2** | **Технологічні витрати питної води:** | **3,86** | **7,08** |
| 2.1 | технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод | 2,64 | 4,85 |
| 2.2 | технологічні витрати питної води на утримання санітарно-захисних зон | 0,55 | 1,0 |
| 2.3 | технологічні витрати на господарсько-питні потреби працівників підприємства | 0,37 | 0,68 |
| 2.4 | технологічні витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані | 0,30 | 0,55 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** |
| **IІІ. ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м3/1000 м3 піднятої води** | | | |
| **3** | **Втрати води підприємства** | **564,45** | **318,11** |
| **3.1** | **Витоки питної води** | **503,29** | **283,64** |
| 3.1.1 | витоки при підйомі та очищенні | 1,44 | 0,81 |
| 3.1.2 | витоки води з трубопроводів при аваріях | 111,04 | 62,58 |
| 3.1.3 | сховані витоки води з трубопроводів | 363,04 | 204,6 |
| 3.1.4 | витоки води з ємнісних споруд | 15,47 | 8,72 |
| 3.1.5 | витоки води через нещільності арматури | 12,30 | 6,93 |
| **3.2** | **Необліковані втрати питної води** | **61,16** | **34,47** |
| 3.2.1 | втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки | 31,41 | 17,7 |
| 3.2.2 | втрати, пов'язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води | 2,41 | 1,36 |
| 3.2.3 | втрати, пов'язані з несанкціонованим відбором води з мережі | 21,29 | 12,0 |
| 3.2.4 | технологічні втрати води на протипожежні цілі | 6,05 | 3,41 |
| **ІТНВПВ у водопровідному господарстві**  (розділ І) | | **235,94** | **132,97** |
| **ІТНВПВ у каналізаційному господарстві**  (розділ ІІ) | | **3,86** | **7,08** |
| **ІТНВПВ у водопровідному господарстві**  (розділ ІІІ) | | **564,45** | **318,11** |
| **Поточний ІТНВПВ для підприємства** | | **804,25** | **453,25** |

Директор КП «Водоканал» Сергій ЯРЕМКІВ